Dane o rozprawie doktorskiej

Rodzaj pracy | Rozprawa doktorska
Data uzyskania stopnia | 23.05.2007
Uzyskany stopień naukowy | doktor inżynier
Promotor | dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, WILŚ, Insytut Inżynierii Środowiska
Recenzenci | prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski, Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Ekologii Lasu dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska
Jednostka prowadząca przewód | Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Miejsce pracy autora rozprawy | Kopalnia Węgla Brunatnego "TURÓW" S.A.
Dziedzina naukowa | Nauki techniczne
Dyscyplina naukowa | Inżynieria Środowiska
Specjalność naukowa | Rekultywacja gleb
Sposób zgłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron | nie ogłoszono, Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 168.
Wydawca |
Słowa kluczowe | rekultywacja leśna bezglebowych gruntów pokopalnianych, gleby inicjalne

Streszczenie
Celem pracy była ocena zmian właściwości gleb inicjalnych w toku leśnej rekultywacji gruntów bezglebowych w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów S.A. Badaniami objęto zwałowisko zewnętrzne o powierzchni ok. 2175 ha. Jednocześnie sprawdzono słuszność tezy o skuteczności tego kierunku rekultywacji wybranych gruntów bezglebowych dla uformowania funkcjonalnej ekologicznie i uprawowo pokrywy glebowej. Dla zweryfikowania postawionej tezy zostały przeprowadzone prace kameralne, terenowe, labolatoryjne. W celu scharakteryzowania zmian w materiale gruntowym i ukształtowanym krajobrazie rekultywowanego zwałowiska na przestrzeni lat, wybrano reprezentatywne powierzchnie badawcze. Do badań wybrano siedemnaście punktów, w których wykonano odkrywki glebowe. Następnie z określonych miąższości pobrano próbki glebowe do analiz labolatorvinvch właściwości fizycznvch i fizvko-chemicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że zastosowana w Kopalni Turów metoda rekultywacji prowadzi do skutecznego i dynamicznego odtworzenia gleby. Przebieg procesów glebotwórczych jest dynamiczny, co znalazło odzwierciedlenie w zmianach morfologicznych profilu glebowego oraz podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych skały macierzystej, prowadząc w efekcie do przekształcenia jej w inicjalną glebę leśną z charakterystycznymi poziomami.
Abstact
The thesis aim was to evaluate the changes in the initial soil properties during the forest reclamation of the post - open mine soil-less grounds in 'Turów' Lignite Open Mine, Joint Stock Company. The research included the outer dumping ground with area of ca. 2175 ha. Simultaneously, the argument of the efficiency of that reclamation direction of the specific soil-less grounds for creation of functional soil cover in respect of the environment and cultivation was examined. In order to verify the stated argument, limited, regional and laboratory examination was performed. In order to characterize the changes in the ground material and in the created landscape of the reclaimed dumping ground within many years, the representative research area were chosen. To the research, seventeen points were chosen in which soil pits were done. Next, from the determined depths, the soil samples were taken for laboratory analyses of the physical as well as physical and chemical properties. Based on the performed analyses it was i. a. found out that, the reclamation method applied in Turów Lignite Mine led to an effective and dynamic soil reproduction. The course of the soil-creation processes is dynamic which was reflected in the morphological changes of the soil profile and of the basic physical and chemical features in the bed-rock, leading finally to its transformation into the forest initial soil with characteristic levels.