Dane o rozprawie doktorskiej

Rodzaj pracy | Rozprawa doktorska
Data uzyskania stopnia | 02.07.2009
Uzyskany stopień naukowy | Doktor nauk technicznych
Promotor | Prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński
Recenzenci | Prof. dr hab. inż. Jan Żurek, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Mechanicznej Dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Jednostka prowadząca przewód | Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny
Miejsce pracy autora rozprawy | Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Dziedzina naukowa | Nauki Techniczne
Dyscyplina naukowa | Budowa i Eksploatacja maszyn
Specjalność naukowa | Montaż w budowie maszyn
Sposób zgłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron | Biblioteka Główna Uniwersytetu Zielonogórskiego, 162 s.
Wydawca |
Słowa kluczowe | Montaż, sekwencja montażu, planowanie montażu, projektowanie współbieżne

Streszczenie
W rozprawie przedstawiono nową metodę planowania sekwencji montażu dostosowaną do wymogów projektowania współbieżnego. Metoda ta umożliwia generowanie zbioru dopuszczalnych kolejności montażu złożonego wyrobu oraz ich ocenę według zdefiniowanych kryteriów. Kryteria wyboru ukierunkowane są na łatwy i tani proces montażu. Istotną częścią pracy jest komputerowa implementacja metody w postaci programu o nazwie EASYASSEMBLE, którego zastosowanie pokazano na przykładach wziętych z praktyki przemysłowej. Zostały one w rozprawie szczegółowo omówione. Wyróżniającą cechą opracowanej metody jest jej przydatność w początkowych fazach rozwoju wyrobu, a w szczególności w projektowaniu wstępnym. Zastosowanie metody skłania do doboru już w czasie projektowania takich cech konstrukcyjnych elementów i zespołów, które uwzględniają efektywny proces montażu, dzięki czemu można istotnie skrócić czas i zmniejszyć koszty wytwarzania.
Abstact
In the doctoral dissertation a new method of assembly sequence planning in the concurrent design is presented. This method enables to generate a set of possible assembly sequence of complex product and its evaluation according to established criteria. These criteria allow for easy and cheap assembly process. Computer implementation of the method constitutes essential part of the thesis. Application of the computer program is presented on the real life examples. Characteristic feature of the method is its usefulness in the early stages of product design, mainly in the preliminary design. Application of the method contributes to reduction of time and cost of production.