Dane o rozprawie doktorskiej

Rodzaj pracy | Rozprawa doktorska
Data uzyskania stopnia | 08.03.2006
Uzyskany stopień naukowy | Doktor nauk technicznych
Promotor | dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania
Recenzenci | prof. dr hab. inż. Maria Antonina Stawicka-Wałkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
Jednostka prowadząca przewód | Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Miejsce pracy autora rozprawy | Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania
Dziedzina naukowa | Nauki techniczne
Dyscyplina naukowa | Budownictwo
Specjalność naukowa | Materiały budowlane
Sposób zgłoszenia rozprawy, dostępność, liczba stron | http://zbc.uz.zgora.pl
Wydawca |
Słowa kluczowe | ocena cyklu życia (istnienia), budownictwo zrównoważone, rozrachunek ekonomiczno-środowiskowy, oddziaływanie budynku na środowisko

Streszczenie pracy w języku polskim
Konieczność dążenia do dynamicznego rozwoju budownictwa ze względów społecznych, a z drugiej strony fakt, że wznoszenie obiektów budowlanych, ich uzytkowanie i likwidacja ma znaczący udział w powiększaniu zagrożeń ekologicznych, stał się inspiracją do poszukiwania nowych instrumentów oceniających w sposób kompleksowy wpływ tego obszaru działalności na środowisko. W niniejszej dysertacji takiej właśnie, wielokryterialnej, ocenie poddano domek jednorodzinny o typowym rozwiązaniu projektowym. W teoretycznej części pracy naświetlono wpływ obiektów budowlanych na środowisko i zwrócocno uwagę na fakt, iż sektor budowlany konsumuje aż 40% wytworzonej energii i jest tym samym odpowiedzialny za wysoką emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Omówiono także istotę i cechy budownictwa zrównoważonego, które powinno na każdym etapie istnienia budynku - od fazy wytworzenia materiałów i wyrobów budowlanych przez fazę budowy aż do fazy użytkowania budynku z wykorzystaniem metod obliczeniowych holenderskiego programu komputerowego SimaPro 5.1. Opracowano także metodę rozrachunku ekonomiczno-środowiskowego przegrody zewnętrznej, która jest elementem budowy o największym procentowym udziale w całej konstrukcji budynku jednorodzinnego.
Streszczenie pracy w języku angielskim
The necessity to pursue the dynamic development of the construction industry for social reasons, as well as the fact that building new objects, using them and liquidating play a crucial part in increasing the ecological hazards, became a stimulus for searching new assessment instruments measuring the influence of this activity area on the environment in a complex way. In the following dissertation a detached house of a typical design solution was subjected to a multicriterial assessment. In the theoretical part of the thesis the influence of building objects on the environment was highlighted and the construction sector was remarked to consume 40% of the produced energy, being, therefore, responsible for the high carbon dioxide emission into the atmosphere. The notion and features of balanced construction industry were discussed, which should pursue minimizing the consumption of energy and natural resources together with the possibly lowest environment burden. In the empirical part of the thesis ecological balances (Life Cycle Assessment) for all the building existence phases were conducted - from the materials and building articles production phase to the building utilization phase - with the use of numerical methods of the Dutch computer programme SimaPro 5.1. The economic environmental accounting method was elaborated for an external partition, which is the building elament of the greatest percentage share in the whole construction of a detached house.